**Инструкция по настройке цифровых приставок.**

**Перенастройка приставок «Optilink» и «Сигнал».**

Сброс к заводским установкам.

войти в главное меню, используя кнопку «MENU» на пульте ДУ приставки. Затем войти в подменю «Конфигурация» используя кнопку «Ок». Выбрать пункт «Заводские установки» и подтвердить сброс установок декодера.

Настройка.

войти в главное меню, используя кнопку «MENU» на пульте ДУ приставки. Затем войти в подменю «Поиск программ» используя кнопку «Ок». Выбрать «Ручной поиск».

Параметры настройки:

Частота: 737, 545, 185 (зависит от приемной антенны)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6800

Нажать кнопку «Ок» (при появлении уровня сигнала и качества) для начала поиска и сохранения программ.

Настройте дополнительные программы используя следующие параметры настройки:

Второй пакет:

Частота: 755, 563, 203 (зависит от приемной антенны)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку «Ок» (при появлении уровня сигнала и качества) для начала поиска и сохранения программ.

Третий пакет:

Частота: 762, 570, 210 (зависит от приемной антенны)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку «Ок» (при появлении уровня сигнала и качества) для начала поиска и сохранения программ.

Четвертый пакет:

Частота: 769, 577, 217 (зависит от приемной антенны)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6100

**Перенастройка приставок «Интеркросс»**

Сброс к заводским установкам.

войти в главное меню, используя кнопку «MENU» на пульте ДУ приставки. Затем войти в подменю «Настойки» используя кнопку «Ок». Выбрать пункт «Сброс настроек» и подтвердить сброс системы кнопкой «Ок».

Настройка.

войти в главное меню, используя кнопку «MENU» на пульте ДУ приставки. Затем войти в подменю «Поиск программ» используя кнопку «Ок». Выбрать «Ручной поиск».

Параметры настройки:

Частота: 737, 545, 185 (зависит от приемной антенны)

Символьная скорость: 6800

Нажать кнопку «Ок» курсором спустившись на строку «Начать поиск» (при появлении уровня сигнала ) для начала поиска и сохранения программ.

Настройте дополнительные программы, используя следующие параметры настройки:

Второй пакет:

Частота: 755, 563, 203 (зависит от приемной антенны)

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку «Ок», предварительно курсором спустившись на строку «Начать поиск», (при появлении уровня сигнала ) для начала поиска и сохранения программ.

Третий пакет:

Частота: 762, 570, 210 (зависит от приемной антенны)

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку «Ок», предварительно курсором спустившись на строку «Начать поиск», (при появлении уровня сигнала ) для начала поиска и сохранения программ.

Четвертый пакет:

Частота: 769, 577, 217 (зависит от приемной антенны)

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку «Ок», предварительно курсором спустившись на строку «Начать поиск», (при появлении уровня сигнала ) для начала поиска и сохранения программ.

**Перенастройка приставок «DEHOO».**

Сброс к заводским установкам.

войти в главное меню, используя кнопку «MENU» на пульте ДУ приставки. Затем войти в подменю «Другие настройки» используя кнопку «Ок». Выбрать пункт «Заводские установки» и подтвердить сброс установок декодера.

Настройка программ.

войти в главное меню, используя кнопку «MENU» на пульте ДУ приставки. Затем войти в подменю «Поиск программ» используя кнопку «Ок». Выбрать «Ручной поиск».

Параметры настройки:

Начальная Частота: 737, 545, 185 (зависит от приемной антенны)

Конечная Частота: 737, 545, 185 (если начальная частота 737, то конечная частота также должна быть 737)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6800

Нажать кнопку красную кнопку на пульте ДУ приставки (при появлении уровня сигнала и качества ) для начала поиска программ. По окончанию поиска нажмите кнопку «Exit» для сохранения программ.

Настройте дополнительные программы, используя следующие параметры настройки:

Второй пакет каналов:

Начальная Частота: 755, 563, 203 (зависит от приемной антенны)

Конечная Частота: 755, 563, 203 (если начальная частота 755, то конечная частота также должна быть 755)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку красную кнопку на пульте ДУ приставки (при появлении уровня сигнала и качества ) для начала поиска программ. По окончанию поиска нажмите кнопку «Exit» для сохранения программ.

Третий пакет каналов:ъ

Начальная Частота: 762, 570, 210 (зависит от приемной антенны)

Конечная Частота: 762, 570, 210 (если, к примеру, начальная частота 762, то конечная частота также должна быть 762)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку красную кнопку на пульте ДУ приставки (при появлении уровня сигнала и качества) для начала поиска программ. По окончанию поиска нажмите кнопку «Exit» для сохранения программ.

Четвертый пакет каналов:

Начальная Частота: 762, 570, 210 (зависит от приемной антенны)

Конечная Частота: 762, 570, 210 (если, к примеру, начальная частота 762, то конечная частота также должна быть 762)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку красную кнопку на пульте ДУ приставки (при появлении уровня сигнала и качества) для начала поиска программ. По окончанию поиска нажмите кнопку «Exit» для сохранения программ.

**Перенастройка приставок «Globo» и «Эльф 2919».**

Сброс к заводским установкам.

войти в главное меню, используя кнопку «MENU» на пульте ДУ приставки. Затем войти в подменю «Настройки системы» используя кнопку «Ок». Выбрать пункт «Заводские установки» и подтвердить сброс установок декодера.

Настройка программ.

войти в главное меню, используя кнопку «MENU» на пульте ДУ приставки. Затем войти в подменю «Поиск программ» используя кнопку «Ок». Выбрать «Ручной поиск».

Параметры настройки:

Начальная Частота: 737, 545, 185 (зависит от приемной антенны)

Конечная Частота: 737, 545, 185 (если начальная частота 737, то конечная частота также должна быть 737)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6800

Нажать кнопку красную кнопку на пульте ДУ приставки (при появлении уровня сигнала и качества ) для начала поиска программ. По окончанию поиска нажмите кнопку «Exit» для сохранения программ.

Настройте дополнительные программы, используя следующие параметры настройки:

Второй пакет каналов:

Начальная Частота: 755, 563, 203 (зависит от приемной антенны)

Конечная Частота: 755, 563, 203 (если начальная частота 755, то конечная частота также должна быть 755)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку красную кнопку на пульте ДУ приставки (при появлении уровня сигнала и качества ) для начала поиска программ. По окончанию поиска нажмите кнопку «Exit» для сохранения программ.

Третий пакет каналов:

Начальная Частота: 762, 570, 210 (зависит от приемной антенны)

Конечная Частота: 762, 570, 210 (если, к примеру, начальная частота 762, то конечная частота также должна быть 762)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку красную кнопку на пульте ДУ приставки (при появлении уровня сигнала и качества) для начала поиска программ. По окончанию поиска нажмите кнопку «Exit» для сохранения программ.

Четвертый пакет каналов:

Начальная Частота: 762, 570, 210 (зависит от приемной антенны)

Конечная Частота: 762, 570, 210 (если, к примеру, начальная частота 762, то конечная частота также должна быть 762)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку красную кнопку на пульте ДУ приставки (при появлении уровня сигнала и качества) для начала поиска программ. По окончанию поиска нажмите кнопку «Exit» для сохранения программ.

**Перенастройка приставок «Эльф 3919»**

Сброс к заводским установкам.

войти в главное меню, используя кнопку «MENU» на пульте ДУ приставки. Затем войти в подменю «Настройки системы» используя кнопку «Ок». Выбрать пункт «Заводские установки» и подтвердить сброс установок декодера. Пин – код 000000.

Настройка программ.

войти в главное меню, используя кнопку «MENU» на пульте ДУ приставки. Затем войти в подменю «Поиск программ» используя кнопку «Ок». Выбрать «Ручной поиск». Пин – код 000000.

Параметры настройки:

Начальная Частота: 737, 545, 185 (зависит от приемной антенны)

Конечная Частота: 737, 545, 185 (если начальная частота 737, то конечная частота также должна быть 737)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6800

Нажать кнопку «Ок» на пульте ДУ приставки (при появлении уровня сигнала и качества) для начала поиска программ и сохранения программ.

Настройте дополнительные программы, используя следующие параметры настройки:

Второй пакет каналов:

Начальная Частота: 755, 563, 203 (зависит от приемной антенны)

Конечная Частота: 755, 563, 203 (если начальная частота 755, то конечная частота также должна быть 755)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку «Ок» на пульте ДУ приставки (при появлении уровня сигнала и качества) для начала поиска программ и сохранения программ.

Третий пакет каналов:

Начальная Частота: 762, 570, 210 (зависит от приемной антенны)

Конечная Частота: 762, 570, 210 (если, к примеру, начальная частота 762, то конечная частота также должна быть 762)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку «Ок» на пульте ДУ приставки (при появлении уровня сигнала и качества) для начала поиска программ и сохранения программ.

Четвертый пакет каналов:

Начальная Частота: 762, 570, 210 (зависит от приемной антенны)

Конечная Частота: 762, 570, 210 (если, к примеру, начальная частота 762, то конечная частота также должна быть 762)

Модуляция: 64

Символьная скорость: 6100

Нажать кнопку «Ок» на пульте ДУ приставки (при появлении уровня сигнала и качества) для начала поиска программ и сохранения программ.